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Приложение 5

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА


	№
	Наименование на актива
	Количество[footnoteRef:1] [1:  При несъответствие в количествата, посочени тук и във Формуляра за кандидатстване, за водеща ще се счита информацията във Формуляра за кандидатстване.] 

	Минимални технически и/или функционални характеристики[footnoteRef:2] [2:  В случаите на придобиване на софтуер, съдържанието на минималните характеристики следва задължително да включва описание на обхвата и основните модули на актива.] 


	1.
	Автоматична вертикална цифрова машина
	1 бр.
	
-Двустранно пробиване на стъкло;
-Дебелина на стъклото максимум от 3 до 30 мм;
-Диаметър на отворите максимум от 4 до 75 мм;
-Да работи максимум със стандартни свредла ½ GAS и дължина 75 или 95 мм или еквивалент;
-Мин. размер на стъклото 540х240 мм
-Скорост на въртене на шпиндела максимум 600-10000 оборота;
-СЕ маркировка да е извършена от Европейска лаборатория или еквивалент.
-Резервоар и помпа за рециклиране на водата за външно охлаждане;
-Автоматично смазване;
- Цифрово управление на движението на електрошпиндела по всяка ос;
- Интерфейсът машина човек (НМI) и програмиране на машината (CAD-CAM) да се извършват на стандартен компютър или еквивалент;
-Софтуер с минимум функции: програмиране на работата, диагностика и аларми, управление на файлове, импорт/експорт на файлове от/на електронен носител (флаш памет) и чрез мрежа.


	2.
	Обработващ център с цифрово управление
	1 бр.
	 -Кантиране на стъкло с правоъгълна и неправилна форма с периферни дискове с размер дължина (височина) мин. 3200 мм, широчина мин. 2000 мм
-Фрезоване на стъкло по периферията и вътрешността на стъклото;
-Пробиване на стъкло;
-Магазин с инструменти – най-малко 12 бр.
-Вакуумна системас воден цикъл;
-Вакуумна системас две работни зониако машината-хоризонтална;
-Вакуумен резервоарза водният цикъл;
-Резервоар и помпа за рециклиране на водата за външно охлаждане;
-Автоматично смазване;
-Движението на електрошпиндела по всяка ос се управлява цифрово;
- Интерфейсът машина човек (НМI) и програмиране на машината (CAD-CAM) да се извършват на стандартен компютър или еквивалент;
-Софтуерът да съдържа минимум следните функции: програмиране на работата, диагностика и аларми, управление на файлове, импорт/експорт на файлове от/на електронен носител (флаш памет) и чрез мрежа.
-Възможност за дистанционна диагностикаот производителя на машината (интернет връзка).
-По-ниските стойности за консумация на електричество, вода и въздух са предимство.
-Машината следва да използва стандартен ISO40 конус за инструменти или еквивалент.
-Работно налягане за захранване да е с въздух максимум 6-6,5 BAR.
- Работна скорост на въртене на основният шпиндел да достига мин. 10 000 rpm.
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